Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
Shuntopac 20-40 Komp, Shuntopac U 20-50 V, Shuntopac L 20-50 V, Shuntopac H 20-50 V
P 	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PSA 	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION
PSA.24	Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem 
Utförande: 	Förtillverkad shuntgrupp för värmesystem med rörkoppel i tryckkärlsstål. Levereras komplett inklusive dataskylt med funktionsprincip och kopplingsbild samt dokumenterad provtryckning.
Komponenter:	1 st Pump		Fabrikat: 
1 st Styrventil		Fabrikat: 
2 st Injusteringsventiler	Fabrikat: 
2 st Avstängningsventiler	Fabrikat: CPA
4 st Termometrar (anliggning)	Fabrikat: Qvintus
Backventil
Avtappningsdon
Vakuum- och säkerhetsventil 
Brandsäker kåpa
Mineralullsisolering

Stativutförande:	Väggstativ
Anslutningsdimension:	DN (20,25,32,40,50)
Anslutningsutförande:	(U/L/H)
Kopplingstyp: 	(Se produktblad för beskrivning av kopplingstyper)
Tryckklass: 	PN 10
Rörmaterial:	Tryckkärlsstål EN 1.0345, P235GH
Medium:	
Märkning:
Beräkningsdata:	Flöde primärt: 
Flöde sekundärt:
Tillgängligt huvudpump tryck (vid shunt): 
Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan:
Fabrikat:	TTM
Typ:	Shuntopac Värmeshunt
Övriga krav:	
Tillval:	Ställdon
Yttre rörböjar
Golvstativ

Information
Rörkopplet kan levereras i rostfritt stål eller rostskyddsmålas till korrosivitetsklass C4 på begäran. För andra utföranden eller frågor, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se