Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
TTM GeniX GE18, tryckhållningsenhet för system med vatten som systemmedia.
P 	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PLC 	EXPANSIONSKÄRL O D
PLC.122	Öppna expansionskärl med tryckhållningspump
Utförande: 	Tryckhållningsenhet utrustad med tryckstegringspump och kärl i polyeten, PE samt tryck- och nivågivare, levereras med uppkopplingsbar styrenhet med touchdisplay och larmfunktion för lågt och högt tryck.
Kommunikation:	Modbus RTU
Tryckklass: 	PN 10
Eldata:	Spänning: 1x230 V, 50 Hz 
Yttre säkring: 10 A 
Märkström: 3.1 – 2.8 A
Effekt P2: 0,5 kW 
Kapslingsklass: IP 55 
Elanslutning: Stickpropp
Temperaturområde: 	+5 – +70
Fabrikat:	TTM
Typ:	GeniX GE18
Tillbehör (Tillval):	Anslutningsslang mot systemet, 21t TTM Slangpaket R25.
Information
TTM hjälper gärna till med produktval, utformning av beskrivningstext eller övriga fråga.
kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.