Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
NoXygen F650, undertrycksavgasare för glykol och köldbärarsystem med temperaturer ned till -10 ⁰C
P 	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PSF 	Avledare
PSF.1421	Undertrycksavgasare 
Utförande: 	Uppkopplingsbar undertrycksavgasare utrustad med brandsäker kåpa och kondensisolerat vakuumkärl i rostfritt stål, levereras komplett med elektronisk styrenhet för automatisk drift av både snabbavgasning och underhållsavgasning. Ett kombinerat magnetit- och partikelfilter ska installeras på tilloppet för att skydda systemet och undertrycksavgasaren.
Kapacitet:	Minst 135 l avgasad vätska per timme.
Mått:	654 x 960 x 253 (BxHxD)
Tryckklass: 	PN 10
Temperaturområde: 	-10-+70 C
Fabrikat:	TTM
Typ:	NoXygen F650
Tillbehör (Tillval):	Magnetit- och partikelfilter TTM MAG 76 eller TTM MAG 54. 
Anslutningsslangar mot systemet, 2st TTM Slangpaket R15.
Information
TTM hjälper gärna till med produktval, utformning av beskrivningstext eller övriga fråga.
kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.