Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09
Avser följande modeller av Shuntopac: Växlarshunt
PSA24
Förtillverkade shuntgrupper för kyla/värme Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:
Avstängningsventiler, 2 st. Injusteringsventiler, 2 st. Termometrar, 4 st. Styrventil. Ställdon. (Ange spänning och signal.) Cirkulationspump. Plattvärmeväxlare, placerad framtill på enheten. Isoleringsskåp med isolering. Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”. Stativ med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv. Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)

Information
Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.